**PASSPORT 545休闲帆船简介**

Passport 545秉承其英国皇室尊贵典雅的设计风格，让您在安全舒适的感受中畅游海上的速度与激情。她升高了甲板以保持干净光滑，并实现了船舱空间的最大利用。除此之外，她还带有双转向舵，船尾甲板上拥有豪华舒适的休息区。一个真正意义上的世界顶级游艇横空出世，航领海洋界的创世神话。

帆的魅力在于她无需使用其他动力，借用风的力量就可以推波远航。利用自然驾驭自然，在自然界浩瀚威严下一样可以穿梭自如，甚至为我所用。当您闭着眼睛光着脚站在甲板上，任海风灌满您的衬衫，平稳的行驶会让您忘记了置身船上，自然界的亲吻更让您觉得自己仿佛也是一张帆，张开翅膀、拥抱自然您可以破浪远航！

****

**主要技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总长 | 54英尺5英寸 | 型宽 | 15英尺1英寸 |
| 吃水（深） | 5英尺7英寸 | 压载铅： | 14,000 磅 |
| 水线长： | 43英尺9英寸 | 帆面积: | 529平方英尺 |
| 排水量 | 38000磅 | 油箱容量: | 208 加仑 |
| 水箱容量: | 208 加仑 |  |  |
| 发动机： | YANMAR 110 HP | | |

**图片参考**

****

****


****

****

****

****

**平面布置图**

****

**标准配置清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **甲板** | **内饰** |
| • 甲板走道及舱顶防滑处理 | • 两个标准的卧室及两个卫生间 |
| • 实木柚木护舷 | • 所有船舷及甲板的防水壁都是用航海等级的夹板 |
| • 6个定制的316不锈钢羊角 | • 内部的舱壁和细木家具都是由樱桃木/柚木单板和 |
| • 6个游艇专用316不锈钢系缆桩 | 实心樱桃木/柚木做成 |
| • 1.25” 316不锈钢船首和船尾栏杆 | • 樱桃木门和配套樱桃木/柚木天窗纱窗 |
| • 1.25” 316 34" 高的定制的不锈钢插杆 | • 海图桌及座位 |
| • 左右两舷316 不锈钢门（栏杆绳，可打开） | • 樱桃木餐桌有两种标准外形供选择 |
| • 双栏杆绳 | • 船内两侧为樱桃木/柚木面板 |
| • 甲板和驾驶坑不锈钢排水口 | • 樱桃木左右舷扶手 |
| • 316不锈钢通风口带活动盖板 | • 活动天花板带樱桃木/柚木压条 |
| • 316 不锈钢通风口护栏 | • 柚木配白木边地板 |
| • Manship 不锈钢天窗 | • 活动地板盖带不锈钢地板锁 |
| • Manship 不锈钢安全玻璃可开舷窗带纱窗 | • 锁、门和厨柜使用铬和不锈钢配件 |
| • Manship 船体两侧舷窗 | • 厨房和卫生间台面带不锈钢水槽 |
| • 客厅沙龙有色玻璃窗 | • 定制沙发坐垫等织品 |
| • Harken 铝制二个前帆的轨条带滑车 |  |
| • Harken 球帆控帆绳及收帆系统以及主帆配件 | **厨房** |
| • Harken 前帆收帆系统 | • 12 V Frigoboat 冰箱及冻箱系统 |
| • 4个Harken滑轮组 | • 冰箱和冻箱带泡沫隔热 |
| • 驾驶坑挡子 | • 冰箱和冻箱顶部和前方开盖（门） |
| • Harken 滑轮 | • 三孔不锈钢Froce 10煤气炉带烤炉 |
| • 驾驶坑柚木 | • 不锈钢炉区域 |
| • 玻璃钢制的2个20#液化气罐 | • 不锈钢炉安全扶手 |
| • 驾驶坑可折叠柚木桌 | • Trident安全炉气阀控制面板 |
| • 出入口不锈钢提拉门 | • 定制的不锈钢双槽洗菜盆 |
| • 316不锈钢定制的舱口推拉门 | • 杜邦台面 |
| • 316不锈钢定制的推拉门滑道 | • 嵌入式Panasonic微波炉 |
| • 船尾316不锈钢下水梯 | • 垃圾箱 |
|  | • 抽屉、厨柜和干物储存箱 |
| **发动机及操舵系统** |  |
| • Yanmar 110HP 船用柴油发动机 | **电** |
| • 可调节机座 | • 定制的Blue Sea配电盘 |
| • Racor 500燃油过滤器 | • 交流电面板部分包括2组负载系统和一个电源选 |
| • 发动机报警系统 | 择开关选择岸电和发电机 |
| • 绝缘隔热的发动机舱 | • 直流电面板部分包括2个主断路器控制2组负载 |
| • 发动机舱内装有Jabsco 12V机舱排气扇 | 系统 |
| • 青铜海水过滤器供发动机进水 | • 直流和交流电仪表板 |
| • 通海阀 | • 220V岸电系统(交流电压可根据需求定制) |
| • 消声器/水气分离器 | • 220V插座 |
| • 船尾轴架 | • 2个卫生间和厨房配有220V Vimar插座 |
| • 1个Gori 1/2"不锈钢轴连动三叶青铜螺旋桨 | • 交流和直流电线管路 |
| • 定制的青铜填料函 | • 4个12V AGM的Fullriver船用电池 |
| • 铝制油箱 | • 1个Fullriver启动电池 |
| • Edson 操舵系统基架及防护装置 | • Balmar 110 安培轴带发电机给船用电池充电 |
| • 不锈钢方向盘 | •.高负荷的Bluesea电池开关 |
| • Edson应急操舵手柄 | • Balmar 30安培充电模块，用于给启动电池充电 |
| • 不锈舵轴 | • Victron 3000W 逆变/充电器 |
| • 青铜舵靴 | • 内部接地系统连接所有的牵索板,穿船体件,发动 |
|  | 机，舵系统到锌块 |
| **桅杆和锁具** | • 锌块 |
| • SELDEN桅杆内卷帆器 | • Imtra舱内小夜灯 |
| • 五条升降索 | • Imtra机舱和杂物舱灯 |
| • 斜桁支索 | • Imtra海图灯 |
| • 信号旗升降索 | • Aqua signal航行灯 |
| • Aqua signal LED桅顶三色灯和锚灯 | • 4个12V 6”的Hella风扇 |
| • Aqua signal桅灯和甲板灯 |  |
| • 桅杆顶装有风向标 | **航海仪表** |
| • 316不锈钢索具带直口接头 | • RAYMARINE ST-60 测深、测速和风向仪 |
| • FURLEX前帆卷帆器 | • Ritchie SP 5" 罗经并带盖子 |
| • FURLEX次前帆卷帆器 | • 甲板防水仪表板 |
| • Quantum主帆、前帆及次前帆 | Harken 绞车含以下： |
|  | • 2个双速#70 手动初级绞车 |
| **管路** | • 1个双速#46主帆绞车 |
| • 2个不锈钢水箱并带挡板 | • 2个双速#46桅杆升降索绞车 |
| • 11加仑Seaward热水器 | • 2个双速#46升帆索绞车 |
| • 冷水和热水系统 | • 2个10"绞车手柄 |
| • Jabsco 压力淡水泵 |  |
| • Scandvik水龙头（厨房和卫生间） |  |
| • Scandvik冷热水淋浴器 | **锚装置** |
| • Jabsco海水甲板冲洗泵 | • 定制的316 不锈钢船首双轮锚链架 |
| • 两个厨房Whale脚踏泵（海水和淡水） | • Delta 55 lb.锚及锚链 |
| • 厨房双槽不锈钢Scandvik洗菜盆 | • Muir 电动起锚机 |
| • 2个大卫生间带沐浴室 |  |
| • 每个卫生间配有不锈钢洗脸盆 | **其他** |
| • 每个卫生间配Rule自动排水泵 | • 全套防护装置，包括：碰垫、工具箱、灭火器、喇 |
| • 主卧卫生间Raritan 电动马桶，次卫生间配 Groco 手动马桶 | 叭和绳索 |
| • 每个卫生间配有污水箱和污水管道 | • 停泊装置：锚链，缆绳 |
| • 船体铜球阀 |  |
| • Rule 2000，12V低位舱底泵带自动浮动开关 |  |
| • Rule 3700，12V高位泵带自动浮动开关 |  |
| • Whale手动舱底泵 |  |

**保修：**

船体保修期为2年，机器以供应商提供的保修时间为准，并提供机器保修卡。