**PASSPORT 615休闲帆船简介**

Passport 615秉承其英国皇室尊贵典雅的设计风格，让您在安全舒适的感受中畅游海上的速度与激情。她升高了甲板以保持干净光滑，并实现了船舱空间的最大利用。除此之外，她还带有双转向舵，船尾甲板上拥有豪华舒适的休息区。一个真正意义上的世界顶级游艇横空出世，航领海洋界的创世神话。

帆的魅力在于她无需使用其他动力，借用风的力量就可以推波远航。利用自然驾驭自然，在自然界浩瀚威严下一样可以穿梭自如，甚至为我所用。当您闭着眼睛光着脚站在甲板上，任海风灌满您的衬衫，平稳的行驶会让您忘记了置身船上，自然界的亲吻更让您觉得自己仿佛也是一张帆，张开翅膀、拥抱自然您可以破浪远航！

****

**主要技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总长 | 61英尺5英寸 | 型宽 | 17英尺6英寸 |
| 吃水（深） | 7英尺11英寸 | 压载铅： | 22,000 磅 |
| 水线长： | 53英尺 | 帆面积: | 848平方英尺 |
| 排水量 | 67,776磅 | 油箱容量: | 510 加仑 |
| 水箱容量: | 425 加仑 |  |  |
| 发动机： | VOLVO 180 HP | | |

**图片参考**

****

****

****


****

****

****

****

**平面布置图**

****

**标准配置清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **甲板** | **内饰** |
| • 防滑甲板走道及舱顶 | • 三个标准的卧室及两个卫生间 |
| • 实木柚木护舷 | • 所有船舷及甲板的防水壁都使用航海等级的夹板 |
| • 8个游艇专用316不锈钢羊角 | • 内部的舱壁和细木家具都是由柚木单板和实心柚 |
| • 1.25" 316不锈钢船首和船尾栏杆 | 木做成 |
| • 1.25"316 34" 高的定制的不锈钢插杆 | • 柚木门和配套天窗纱窗 |
| • 左右两舷316 不锈钢水门（栏杆绳，可打开） | • 柚木海图桌及座位 |
| • 316钢丝绳 | • 柚木木餐桌有两种标准外形供选择 |
| • 甲板和驾驶坑不锈钢排水口 | • 柚木木左右舷扶手 |
| • 316不锈钢通风口带活动盖板 | • 活动天花板带柚木压条 |
| • 316 不锈钢通风口护栏 | • 船内两侧为柚木面板 |
| • 7个Manship不锈钢天窗 | • 柚木配白木边地板 |
| • 18个Manship不锈钢安全玻璃可开舷窗带纱窗 | • 活动地板盖带不锈钢地板锁 |
| • 4个18"船体两侧舷窗 | • 锁、门和厨柜使用铬和不锈钢配件 |
| • 客厅沙龙有色玻璃窗 | • 厨房和卫生间台面带不锈钢水槽 |
| • Harken 铝制二个前帆的轨条带滑车 | • 定制沙发坐垫等织品 |
| • Harken 球帆控帆绳及收帆系统以及主帆配件 |  |
| • Harken 前帆收帆系统 | **厨房** |
| • 2个Harken滑轮组 | • Frigoboat 冰箱及冻箱系统 |
| • 驾驶坑挡子 | • 冰箱和冻箱带泡沫隔热 |
| • Harken 滑轮 | • 冰箱和冻箱顶部和前方开盖（门） |
| • 玻璃钢制的2个20#液化气罐 | • Froce 10 三孔不锈钢煤气炉/烤炉 |
| • 驾驶坑可折叠柚木桌 | • 不锈钢炉区域 |
| • 出入口不锈钢提拉门 | • 不锈钢炉安全扶手 |
| • 316不锈钢定制的舱口推拉门 | • Trident安全炉气阀控制面板 |
| • 316不锈钢定制的推拉门滑道 | • 定制的不锈钢双槽洗菜盆 |
| • 船尾电动下水梯 | • 杜邦台面 |
| • 316不锈钢框的挡风玻璃 | • 嵌入式微波炉 |
| Harken 绞车含以下： | • 垃圾压缩机 |
| • 2个双速#80.2 手动初级电绞车 | • 抽屉、厨柜和干物储存箱 |
| • 1个双速#60.2电绞车 |  |
| • 1个双速#50.2 电绞车 | **发动机及操舵系统** |
| • 2个双速#46.2 次级绞车 | • VOLVO 180HP 船用柴油发动机 |
| • 1个双速#60.2主帆电绞车 | • 可调节机座 |
| • 1个双速#35.2 STC 滑轨控制绞车 | • Racor 75500 MAX2 双杯燃油过滤器 |
| • 1个双速#50.2升帆索绞车（主桅杆上） | • 发动机报警系统 |
| • 2个10"绞车手柄 | • 绝缘隔热的发动机舱 |
|  | • 发动机舱内装有24V机舱排气扇 |
| **桅杆和锁具** | • 青铜海水过滤器供发动机进水 |
| • SELDEN桅杆内卷帆器 | • 发动机通海阀 |
| • 五条升降索 | • 消声器/水气分离器 |
| • Seledn前帆卷帆器 | • 船尾轴架 |
| • Selden次前帆卷帆器 | • 1个VARIFOLD 直径为26”可折叠螺旋桨 |
| • 24V液压卷帆系统 | • 尾轴不滴水，舵青铜填料函 |
| • 斜桁支索液压系统 | • 铝制油箱 |
| • 信号旗升降索 | • Jefa转向系统 |
| • LED桅顶三色灯和锚灯 | • 基架 |
| • Quantum 主帆、前帆和三角帆 | • 引擎控制 |
|  | • 不锈钢方向盘 |
| **电** | • 应急操舵系统及手柄 |
| • 24V 直流系统 | • 不锈舵轴 |
| • 12V 直流系统供航行设备和灯使用 | • 青铜舵靴 |
| • 8个航海及内饰灯的防水开关板 | • 双向旋转的艏推 |
| • 50A/250V 交流岸电插座 | • 8KW发电机 |
| • 24V及12V电池充电器 | • Racor500 MA发电机过滤系统 |
| • 24V 120V交流输出5000W 逆变器 | • 发电机水分离器 |
| • 直流和交流电线管路 | • 青铜海水过滤器供发电机进水 |
| • 4个12V AGM的船用电池 | • 发电机通海阀 |
| • 2个艏推电池 |  |
| • 1个AGM启动电池 | **管路** |
| • 1个AGM发电机启动电池 | • 2个316L不锈钢水箱并带挡板 |
| • 12V 直流发电机供充电引擎和发电机组充电 | • 3个防海水腐蚀铝质油箱并带挡板 |
| • Balmar 24V 直流发电机带调节器 | • 1个FPR污水箱 |
| • 远程电池开关 | • 20加仑Seaward热水器 |
| • 艏推电池继电器 | • 冷水和热水系统 |
| • Victron BMV-600电池监控系统 | • 2个Jabsco 压力淡水泵 |
| • 6000 BTU 空调系统 | • Scandvik或同等的水龙头（厨房和卫生间） |
| • 内部接地系统连接所有的牵索板,穿船体件,发动机，舵系统到锌块 | • Scandvik或同等的冷热水淋浴器 |
|  | • Jabsco海水甲板冲洗泵 |
| • 锌块 | • 两个厨房脚踏泵（海水和淡水） |
| • 舱内小夜灯 | • 厨房双槽不锈钢洗菜盆 |
| • 机舱和杂物舱灯 | • 2个大卫生间带沐浴室 |
| • 海图灯 | • 主卧卫生间Raritan 电动马桶， |
| • 航行灯 | 次卫生间配 Groco 手动马桶 |
| • 5个12V 6"风扇 | • 船体铜球阀 |
| •船尾登船梯或下水梯 | • Rule 3700，24V 高位舱底泵 |
|  | • Rule 浮动开关 |
| **航海仪表** | • Rule #41 三向面板开关 |
| • Raymarine ST-60 测深、测速和风向仪 | • Rule #12 24V 2000 低位电动舱底泵 |
| • Raymarine ST6001自动驾驶仪控制器 | • Rule-A-Matic 浮动开关 |
| • Jefa 自动驾驶仪驱动 | • 前储物舱Rule #98-24排水系统 |
| • ICOM或相同的甚高频（含桅顶天线） | • 每个卫生间配有不锈钢洗脸盆 |
| • 两个Ritchie 6" 罗经并带盖子 | • 每个卫生间配Rule自动排水泵 |
| • Raymarine E120 雷达海图绘图仪以及E90转发器 | • 每个卫生间配有污水箱和污水管道 |
| • 4KW 雷达罩以及WAAS GPS 天线并含桅杆底座 |  |
|  |  |
| **停泊装置** |  |
| • 定制的316不锈钢船首双轮锚链架 |  |
| • Lewmar液压起锚机 |  |
| • Delta 88 lb.锚及锚链 |  |
| • 防碰垫 |  |
| • 船尾锚链柜 |  |
| • 工具箱、灭火器、喇叭和绳索 |  |

**保修：**

船体保修期为2年，机器以供应商提供的保修时间为准，并提供机器保修卡。