**Outbound 46休闲帆船标准配置清单**

**主要技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总长 | 46英尺3英寸 | 型宽 | 13英尺6英寸 |
| 吃水（深） | 5英尺6英寸 | 压载铅 | 10,000 磅 |
| 水线长 | 40英尺3英寸 | 帆面积 | 1083 平方英尺 |
| 排水量 | 28,000 磅 | 油箱容量 | 200 加仑 |
| 水箱容量 | 200 加仑 | 发动机 | YANMAR 75 HP船用柴油发动机 |

**标准配置清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **甲板** | **桅具** |
| ·甲板真空袋压 PVC泡沫夹心材料 | · Charleston 桅顶锥度，双桅翼，船底安装 |
| · 船体和甲板螺栓连接, 3M5200结构胶连接和密封 |  单截面桅杆  |
| · Antal 铝制护舷 | · Charleston 桅横杆带3条内部缩帆绳，可调驶帆 |
| · 模制玻璃钢罩带仪表盒和顶盖安装座 |  索滑车，5 个横杆吊环  |
| · 甲板模制防滑板 | · 斜桁支索 |
| · 船尾走道带游泳/登船平台  | · 1x19 不锈钢支索  |
| · T 型驾驶坑带6尺座位  | · 内部升帆索：2 根前帆，1根主帆  |
| · 6 个Lewmar Ocean 系列天窗  | · 低弹性 T900 主帆和前帆升帆绳  |
| · 10个Manship 不锈钢可开舷窗 | · Schaffer 或Harken 卷帆器于前支索  |
| · 30"高316 不锈钢栏杆插杆带上下栏杆绳，左右水 | · 活动内部前牵索板带Wichard 拉紧杆 |
|  门带栏杆钩  | · Lewmar 防自跑绞车  |
| · 1.25" 直径316不锈钢首尾栏杆  | · 2 主绞车- 64 STC，2个- 48STC 主帆索/缩帆于 |
| · 316不锈钢折叠游泳/登船梯  |  甲板顶，2个 40STC 于桅杆  |
| · 316不锈钢甲板扶手 |   |
| · 6个12" 系泊羊角 | **帆** |
| · 4个通风口带不锈钢护栏 | · Hood 涤纶全帆骨主帆，3 排6阶缝制和3个缩 |
| · 排气扇 |  帆胶接  |
| · 316 不锈钢双锚链架 | · Antal 主帆轨条带低摩擦阻力滑车 |
| · 大储物舱于水密舱壁前 | · E-Z Jax 栏帆索系统  |
| · 2 个64 STC主绞车，2个48STC主帆索/缩帆索 | · Hood 涤纶卷帆带包泡沫前沿和防晒功能  |
|  于甲板顶，2个40STC于桅杆  | · Hood 涤纶小前帆 |
| · Lewmar 主帆滑车控制系统带 5:1 控制绳 | · Sunbrella 主帆套 |
| · Lewmar 前帆滑车 |   |
| · Lewmar 帆绳制绳器/缩帆绳/ 主帆升帆索/主帆升帆索导向驾驶坑 | **推进系统** |
| · Lewmar直驱操舵系统  | · Yanmar 4JH4-TE 75HP 4 缸柴油机 |
| · 44 寸Destroyer 方向盘包皮革 | · Sundown隔音棉机舱在铰链出入口梯下 |
| · Ritchie 罗经 | · Yanmar 弹性机脚  |
| · 前帆，小前帆和主帆绳，3 根主帆缩帆绳，控帆绳  | · 200 加仑油箱 |
| · 所有五金件都用不锈钢垫片  | · 铜制主机海水过滤器  |
| · 应急操舵柄 | · 防倒灌主机排气系统  |
| · 2 个Lewmar 绞车扳手  | · 铜制尾轴架带橡胶轴承  |
| · 4 个Wichard不锈钢折叠眼环于驾驶坑 | · Racor 500系列油过滤器 |
|  | · Yanmar C型主机控制/报警安装于驾驶坑操纵位 |
| **电** |  置旁 |
| · ABYC 认可的防腐蚀镀锡铜线  | · 1.5寸不锈钢尾轴 |
| · 舱室电池组: 3 8D 高储量电池  | · 不滴水轴封  |
| · 订制共地配电盘 | · Lewmar Whitlock 单杆换档和油门把手安装在座 |
| · Link 10舱室电池组监视器  |  台上 |
| · 发电机安装预留管路和电线准备 |   |
| · 主机启动电池  | **内饰** |
| · 分开的开关给舱室和主机电池组  | · U-型餐位带柚木餐桌  |
| · 自动充电系统 | · 织布沙发垫  |
| · 逆变器/100 安充电器  | · 柜子和书架于座位  |
| · 110V 30 安岸电甲板插座， 船首和船尾  | · 座位和餐位下大储物空间  |
| · 30 安 Marinco 50 '岸电电缆  | · Corian 厨房台面带柚木压条  |
| · Marinco 有线电视和电话甲板插座  | · Scandvik双10"不锈钢洗菜盆  |
| · 10个 110V 插座 | · Scandvik不锈钢水龙头 |
|  | · Whale 淡水和海水脚踏泵 |
| **灯** | · 9 立方英尺冷柜带至少4" 高密度泡沫隔热层  |
| · LED 航行灯 | · 滑动垃圾箱于厨房洗菜盆下  |
| · LED 锚灯和三色航行灯  | · 3 孔Force 液化气灶  |
| · 桅灯和甲板灯  | · 遥控液化气开关阀门  |
| · 红/白舱室灯 | · 1 个20# 铝液化气罐 |
| · 读书灯于每个床位 | · 专用驾驶坑液化罐柜装两个20#罐  |
| · 自动吊衣柜/储存柜灯 | · 通风口(4) 带内部封闭装置  |
| · 小夜灯/安全灯开光于出入口  | · 文件抽屉给船用资料  |
| · 机舱，杂物柜，前甲板柜灯 |  ·皮制天花板方便拆卸 |
|  |   |
| **管路** | **其他** |
| · 200 加仑淡水箱 (2 个)  | · Lewmar Lewmar V-4 锚机带绞盘 |
| · 11 加仑不锈钢热水器  | · Lewmar 手持锚机遥控装置  |
| · PAR 12 伏淡水压力泵带压力箱 | · 66# Lewmar布鲁斯锚  |
| · 污水箱粉碎泵和甲板吸口  | · 200尺 5/16 高强度锚链  |
| · 污水箱监视器  | · Fortress FX-37 锚带锚链/锚绳  |
| · 手动马桶 | · 3个防碰球 |
| · Sealand 防臭味管  | · 4根系泊绳 |
| · 淋浴泵  | · 烟火信号装置 |
| · Rule 2000 电动舱底泵  | · 3个船用1A-10BC 灭火器  |
| · 自动舱底泵开关  | · 6件救生衣 |
| · 操舵位置装有手动舱底泵  |  |
| · 舱室位置装有手动舱底泵  |  |
| · 铜制船体贯通件带阀门  |  |
| · Shurflow 海水冲洗泵  |  |
| · 船尾安装 Scandvik 淡水和冷水淋浴器 |  |