GALLOP 53**豪华动力艇**

**船只简介**

GALLOP 53豪华游艇源自英国，由享誉世界的英国设计师Bill Dixon设计，不仅外形线条流畅大气，而且具有英国皇室的高贵与典雅。

该艇拥有三房二厅二卫一厨，内饰以经典的木质为主打，铺设高级地毯，并将中国风元素融入其中，全手工雕刻的白橡木方格凸显工匠们的匠心独运，处处透出典雅和华贵之感。客厅茶色玻璃与白橡木完美结合，与柔软的沙发相得益彰。船主房、VIP客房和双人客房配套齐全，后甲板宽敞舒适，在此谈笑风生别有一番情趣。飞桥甲板周围用玻璃环绕而成，为乘客提供别样的视野，碧海蓝天下的美景尽收眼底。凭借其空间布局、完善的配套设施以及完美的中西合璧，她的亮相引起了新一轮的热议。驾驶GALLOP 53悠闲享受坐看云起时的乐趣，谈笑无还期也便不足为奇了。

GALLOP系列游艇不仅是奢华的象征，更是一种生活方式、一种处世态度。而您，总有一些荣光与梦想一直追寻……

**平面布置图**

****

**主要技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总长 | 16.64米 | 型宽 | 4.65米 |
| 吃水（深） | 0.96米 | 排水量 | 约22吨 |
| 油箱容量 | 2000升 | 淡水箱容量 | 500升 |
| 发动机 | Cummins 600HP\*2 | 设计师 | Bill Dixon |

**标准配置清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **甲板** |  |
| 电动起锚机、脚踏开关 | 不锈钢锚链架及锚链轮 |
| 30公斤锚配有60米长的锚链 | 不锈钢船艏、船艉和船中部羊角 |
| 不锈钢扶手、栏杆、旗杆 | 不锈钢导缆钳 |
| 护舷条 | 全套标准航行灯 |
| 甲板日光浴区 | 锚链冲洗接头 |
| 加油口、加水口、抽污口 | 锚灯 |
| 甲板冲洗泵 |  |
| **客厅** |  |
| 右舷布艺沙发 | 电视及电视升降架 |
| 舷边固定玻璃窗 | 不锈钢推拉门 |
| 咖啡桌 | 储物柜 |
| **餐厅** |  |
| 餐桌 | U型布艺沙发 |
| 储物柜 |  |
| **外厅** |  |
| 舷侧储物柜 | 220V岸电插座（左舷侧柜内） |
| 不锈钢扶手 | 发动机舱出入口舱盖 |
| 辅机舱出入口舱盖 | 船艉座位 |
| 通往飞桥的楼梯 | 游泳平台 |
| **厨房** |  |
| 大理石台面 | 冰箱 |
| 双槽洗菜盆及水龙头 | 电磁炉 |
| 微波炉 | 碗碟储存柜 |
| **飞桥** |  |
| 驾驶仪表台 | 液压操舵系统 |
| 单驾驶座 | 发动机声、光报警系统 |
| 尾部L型座位及桌子 | 磁罗经 |
| 驾驶台右侧座位 | 不锈钢扶手 |
| 驾驶台挡风玻璃 |  |
| **主人舱** |  |
| 双人大床 | 抽屉和储物柜 |
| 标准床垫及床罩 | 可开舷窗 |
| 布艺沙发 |  |
| **主卫生间** |  |
| 大理石台面 | 自动抽水泵 |
| 洗手盆及水龙头 | 镜子 |
| 储物柜 | 洗漱用品架 |
| 独立沐浴间 | 电动马桶 |
| **楼下驾驶台** |  |
| 驾驶仪表台 | 舷边固定玻璃窗 |
| 单驾驶座 | 磁罗经 |
| 发动机钥匙开关、电池遥控开关 | 雨刮器 |
| 液压操舵系统 |  |
| **VIP舱** |  |
| 双人大床 | 储物柜 |
| 标准床垫及床罩 | 大衣柜，带隔板架及挂衣杆 |
| 两侧吊柜 | 可开天窗 |
| 可开舷窗 | 镜子 |
| **VIP卫生间** |  |
| 大理石台面 | 洗手盆及水龙头 |
| 储物柜 | 自动抽水泵 |
| 独立沐浴间 | 镜子 |
| 电动马桶 | 洗漱用品架 |
| **客舱** |  |
| 1张双人大床/2张单人床 | 床头柜 |
| 标准床垫及床罩 | 大衣柜，带隔板架及挂衣杆 |
| **储物舱** |  |
| **动力与驱动系统** |  |
| 美国Cummins 600HP\*2船用发动机组 | 四叶镍铝青铜合金推进器 |
| 双机双桨柴油机动力推进系统 | 液压动力辅助操舵系统 |
| 动力辅助液压操舵系统 | 船艏助推器 |
| 压浪板 | 发动机和档位电子控制器 |
| 冷却装置带水下排水口 | 发动机舱排风扇 |
| **燃油系统** |  |
| 2个铝制油箱具有互联系统，总容量2000升 | 单杯燃油过滤/油水分离器 |
| 左、右船舷边甲板加油口 | 燃油液位计 |
| 燃油遥控速闭阀 |  |
| **供水系统** |  |
| 1个FRP淡水箱，总容量：500升 | 甲板加水口 |
| 42升热水器 | 淡水系统带自动压力水泵 |
| **排污系统** |  |
| 外厅左舷手摇发动机舱舱底泵 |  |
| 在（1主人舱 2发动机舱 3辅机舱）配有自动/手动排水泵 | |
| **消防系统** |  |
| 发动机舱手动遥控灭火器 |  |
| 在（1主人舱 2厨房 3发动机舱 4辅机舱 5客厅）配有手动灭火器 | |
| **电气系统** |  |
| **直流12V** |  |
| 2个启动发动机的重载蓄电池 | 50A 12V蓄电池充电器 |
| 3个日用蓄电池 | 所有线路的断路器和保险丝 |
| 轴带发电机通过电池选择开关给蓄电池组充电 | 全船照明系统 |
| 发动机舱防爆灯 |  |
| **交流220V** |  |
| 柴油发电机 |  |
| 空调 |  |
| 船尾右舷柜内岸电插座 |  |
| 主配电盘上发电机/岸电交流转换开关 |  |
| 所有线路的断路器 |  |
| 在（1主人舱 2客舱 3厨房 4客厅 5卫生间 6辅机舱）配有电源插座 | |

**可选及升级配置清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 飞桥甲板柚木铺设 | 飞桥烤炉 |
| 主甲板走道柚木铺设 | 飞桥可折叠餐桌加配水槽和水龙头 |
| 外厅柚木座位 | 飞桥冰箱 |
| 集成控制系统 | 制冰机 |
| 电动窗 | CD及高保真防水喇叭 |
| 床头灯 | 卫星电视天线 |
| 门窗装配电动窗帘 | 高保真音响 |
| 遮阳篷 | 推拉门升级为电动感应门 |
| 驾驶台及沙发座位防护罩 | 布艺沙发升级 |
| 全套餐具 | 单驾驶椅升级为双驾驶椅 |
| 橡皮艇与配套固定座 | 杂物舱升级为船员舱 |
| 大理石台面升级杜邦台面 | RAYMARINE（英国）航海系统升级 |
| 充电器升级为充/逆变器 |  |

**保修：**

船体保修期为2年，机器以供应商提供的保修时间为准，并提供机器保修卡。

**国内统一售价：**

650万元人民币