**Gallop 102豪华动力艇简介**

Gallop 102豪华游艇秉承其英国皇室尊贵典雅的设计风格，是一款具有王者气度的非凡之作，外型硬朗大气，错落有致的舱位空间，无论是独具风格的商务沙龙还是温馨优雅的贵宾房，都为出航提供了精心的呵护，使您的出航更加惬意。除此之外，灵活却不失平稳的操作性能，顶级的飞桥望台，水上摩托艇库和液压式游泳平台，各种娱乐设施分明有序，诠释了个性化顶级游艇至臻完美的定义。当您闭着眼睛光着脚站在甲板上，任海风吹拂您的衣衫，平稳的行驶会让您忘记置身何处，张开双臂，拥抱自然，破浪远航！

**主要技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总长 | 31.09米 | 总宽 | 6.75米 |
| 吃水 | 2.00米 | 排水量 | 95000kg |
| 油箱容量 | 11000升 | 淡水箱容量 | 1500升 |
| 污水箱容量 | 102升 | 设计师 | Bill Dixon |

**标准配置清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **甲板** |  |
| 甲板铺层柚木 | 两边甲板通道顶灯 |
| 316不锈钢 | 防碰球 |
| 起锚机 | 储物柜 |
| 140米镀锌锚链 | 船首栏杆上的不锈钢三角旗 |
| BUELL 双喇叭 | 可伸缩吊艇架 |
| 不锈钢系泊缆桩 | 6条系泊绳 |
| 不锈钢扶手 | 旗杆 |
| 航行灯 | 纱窗 |
| 左右舷登船口 | 甲板冲洗软管 |
| 雨刮器 | 左右舷燃油过滤器 |
| **飞桥** |  |
| 柚木甲板 | 座椅 |
| 柚木餐桌 | 座椅下储物柜 |
| 日光浴床垫 | 船尾不锈钢栏杆 |
| 带洗手池的水吧 | 制冰机 |
| 冰箱 | 飞桥24V底部LED灯带 |
| 雷达架 | 船用扬声器 |
| 船尾旗杆和插座 |  |
| **飞桥驾驶台** |  |
| 两个驾驶座椅 | 液压操舵装置 |
| 双机操纵 | 导航设备 |
| **后甲板** |  |
| 柚木甲板 | 船尾固定长椅 |
| 柚木桌 | 船尾安全门 |
| 机舱入口盖 | 船尾双绞盘 |
| 船尾液压引桥 |  |
| **游泳平台** |  |
| 柚木甲板 | 可升降游泳平台 |
| 跳水平台通往船尾活动区的柚木楼梯 | 船尾系泊羊角 |
| 不锈钢下水梯 | 冲洗喷头 |
| 电视和电话与码头连接设备 | 船尾储物柜 |
| 船员舱入口 |  |
| **电气系统** |  |
| LED灯 | 带调光器的头顶灯 |
| 衣柜自动灯 | 绳灯 |
| 发电机和航行电池 | 发电机启动电池 |
| 发动机紧急启动电池并联系统 | 船体锌块 |
| 隔离变压器 | LCD触屏控制监视器 |
| **机舱配置/**机械系统 |  |
| 发电机含齿轮箱 | 自动污水泵 |
| 标准发动机仪表器 | 每个舱室的自动舱底泵 |
| 排气扇 | 燃油关闭阀，燃油转换阀 |
| 减摇鳍 | 废水箱水位指示器和高位警示 |
| 2 x 30 KW发电机 | 铜质海水过滤器 |
| 发动机和发电机安装启动/关闭仪表盘 | 不锈钢舵叶 |
| 发电机消音器 | 240V AC水冷空调 |
| 灭火系统 | 液压动力操作系统 |
| 机舱舱底泵 | 造水机 |
| 燃油过滤器 | 螺旋桨传动轴 |
| 90L热水器 | 螺旋桨 |
| 淡水压力系统 | 尾轴和舵轴承 |
| 洗手池 | PYI无填料轴承 |
| **驾驶台** |  |
| 液压动力操纵系统 | 导航系统 |
| 驾驶盘 | 雨刮器控制 |
| 带GPS的雷达/海图机 | 防雾玻璃 |
| 自动驾驶 | 灭火器 |
| 空调 | 沙发座椅和桌子 |
| **主甲板厨房** |  |
| 烤箱 | 微波炉 |
| 制冰机 | 垃圾箱 |
| 石头台面 | 烟感器 |
| 天花板灯 | 柜底灯 |
| 储物柜 |  |
| **沙龙和用餐区** |  |
| 折叠门 | 沙发座椅 |
| 咖啡桌 | 坐垫 |
| 餐桌 | 8个独立式餐椅 |
| 可升降平面屏幕电视 | 空调 |
| 影音系统 | 饮料柜 |
| 舷侧百叶窗 | 灭火探测系统 |
| 24V LED头顶灯 | 桌灯 |
| 碗橱 |  |
| **日用卫生间** |  |
| 马桶 | 排气扇 |
| 洗手池 | 镜子 |
| 水龙头 | 舷侧百叶窗 |
| 24V LED顶灯 |  |
| **主甲板VIP**前舱 | 梳妆台及椅子 |
| 双人床 | 可升降电视 |
| 弹簧床垫 | 空调 |
| 床底储物柜 | 蓝光机/CD/无线电系统 |
| 床沿抽屉 | 24V LED顶灯 |
| 24V床头灯 | 全景窗圆形纱窗 |
| 插座 | 烟雾探测器 |
| 双人衣柜 | 挂衣杆 |
| **前VIP**套房卫生间 |  |
| 24V马桶 | **洗手池** |
| 水龙头 | 独立淋浴间 |
| 淋浴室玻璃门 | 排气扇 |
| 24V顶灯 | 可开舷窗纱窗和通风百叶 |
| 240/110v电动剃须刀插座 |  |
| **下甲板走廊** |  |
| 24V LED顶灯 | 烟雾探测器 |
| 插座 |  |
| **船中主人舱** |  |
| 双人床 | 24V床头灯 |
| 床垫 | 梳妆台 |
| 抽屉 | 梳妆椅 |
| 床头柜 | 沙发 |
| 空调 | 可开全景舷窗纱窗 |
| 14VLED头顶灯 | 双插座 |
| 烟雾探测器 | 电视 |
| 蓝光机/CD/无线电，带2个扬声器 |  |
| **船中主人舱衣柜** |  |
| 挂衣杆 | 24V LED 顶灯 |
| 抽屉 | 插座 |
| **船中主人套房卫生间** |  |
| 24V马桶 | 浴盆 |
| **洗手池** | 水龙头 |
| 独立淋浴间 | 淋浴室玻璃门 |
| 排气扇 | 24V LED顶灯 |
| 镜子 | 可开纱窗舷窗和通风百叶 |
| 240/110V电动剃须刀插座 |  |
| **左右舷两个贵宾舱** |  |
| 左右舱各两张床 | 床底储物柜 |
| 床垫 | 24V读书灯 |
| 衣柜 | 空调 |
| 顶灯 | 可开全景纱窗 |
| AC双插座 | 烟雾探测器 |
| 电视 | 蓝光机/CD/无线电，带2个扬声器 |
| 低音炮 |  |
| **左右舷套房卫生间** |  |
| 24V马桶 | 洗手池 |
| 水龙头 | 独立淋浴间 |
| 淋浴间玻璃门 | 排气扇 |
| 梳妆台 | 24V LED顶灯 |
| 可开纱窗舷窗 | 240/110V电动剃须刀插座 |
| **船员生活舱** |  |
| 带水龙头洗手池 | 烟雾探测器 |
| 空调 | 24V LED顶灯 |
| 小型微波炉 | 座椅区域 |
| 嵌入式冰箱 | 桌子 |
| 插座 | 电视 |
| 洗衣机/烘干机 | DVD/CD/无线电，带2个扬声器 |
| 机舱水密门 | 防滑地板 |
| **船长舱** |  |
| 双人床 | 24V LED顶灯 |
| 床垫 | 插座 |
| 24V读书灯 | 烟雾探测器 |
| 空调 | CD/无线电，带2个扬声器 |
| 衣柜 | 可开纱窗舷窗和窗帘 |
| 套房，双人间 |  |
| **左舷船员舱** |  |
| 两个固定床铺 | 衣柜 |
| 床垫 | 24V LED顶灯 |
| 24V读书灯 | 插座 |
| 空调 | 烟雾探测器 |
| 可开纱窗舷窗和窗帘 | CD/无线电，带2个扬声器 |
| 套房，双人间 |  |
| **前船员舱** |  |
| 两个固定床铺 | 24V LED顶灯 |
| 床垫 | 插座 |
| 24V读书灯 | 烟雾探测器 |
| 空调 | CD/无线电，带2个扬声器 |
| 衣柜 | 和左舷船员舱共用的套房 |