**飞虎7.5米竞赛帆船简介**

飞虎7.5米帆船是继10米之后瀚盛游艇推出的又一款专业赛艇，已获得CE认证。

7.5米赛艇轻盈小巧，秉承了飞虎系列帆船所具有的航速快、转向灵活、抗风浪强、外观时尚等特点，在操作设计上操作简便。帆具的配备，我们使用了更符合赛艇要求的专业定做的碳纤维桅杆和帆布，帆具重量更轻，强度更高，阻力更小。

有别于飞虎10米帆船的是，7.5米的桅杆安装和拆卸无需吊机，只需两三个人协助即可完成，装运方便。因为之前已拥有10米制作的纯熟经验，7.5米的细节处理更加完美精湛。


飞虎7.5米三证齐全，为您的航行提供强有力保障。

****

**主要技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总长 | 7.5m | 型宽 | 2.45m |
| 水线长 | 7.06m | 吃水 | 1.83m（升起后0.51m） |
| 压载铅 | 540kg | 排水量 | 975.22kg |
| 设计师 | Robbert Perry |  |  |

**平面设计图**

****

**图片参考**

****

****

****

**附件一：**

**飞虎7.5米帆船标准配置清单（2016版）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要技术参数**   * 美国Robert Perry先生设计； * 总长：7.5m； * 总宽：2.45m； * 吃水：1.83m（龙骨升起后0.51m）； * 排水量：约975.22KG； * 水线长：7.06m； * 水线宽：2.07m； * 压载铅：540KG * 结构：船体和甲板：玻璃钢夹心结构抽真空制作 * 船体颜色：白色 * 箭线颜色：白色（同船体） * 船底漆颜色：红色 | | | | | |
| **一、甲板** | | | | | |
| **序号** | **配置项目名称** | | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 铝厝顶绞车带绞车扳手 | | 1 | 套 | 标配 |
| 2 | 前/中不锈钢牵索板 | | 1 | 套 | 标配 |
| 3 | 主帆滑轨及操纵系统（旋转座后置） | | 1 | 套 | 标配 |
| 4 | 前帆滑轨系统 | | 1 | 套 | 标配 |
| 5 | 前帆卷帆器 | | 1 | 套 | 标配 |
| 6 | 不锈钢首尾护栏 | | 1 | 套 | 标配 |
| 7 | 不锈钢船舷插杆 | | 6 | 根 | 标配 |
| 8 | 船舷栏杆绳 | | 4 | 条 | 标配 |
| 9 | 船尾栏杆绳 | | 1 | 条 | 标配 |
| 10 | 船尾羊角 | | 2 | 个 | 标配 |
| 11 | 吊铅架带手动绞盘 | | 1 | 套 | 标配 |
| 12 | 不锈钢操舵手柄带铝合金延长杆 | | 1 | 套 | 标配 |
| **二、内部** | | | | | |
| **序号** | **配置项目名称** | | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 一体式前床铺 | | 1 | 套 | 标配 |
| 2 | 出入口舱盖带有机玻璃插板 | | 1 | 套 | 标配 |
| **三、桅杆和索具** | | | | | |
| **序号** | **配置项目名称** | | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 铝合金桅杆、桁杆 | | 1 | 套 | 标配 |
| 2 | 主帆、前帆操纵缭绳 | | 1 | 套 | 标配 |
| 3 | 球帆杆操纵系统预安装配件 | | 1 | 套 | 标配 |
| **四、帆** | | | | | |
| **序号** | **配置项目名称** | | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 标准主帆（白色，含主帆罩） | | 1 | 套 | 标配 |
| 2 | 卷式前帆（白色） | | 1 | 套 | 标配 |
| **五、其它项** | | | | | |
| **序号** | **配置项目名称** | | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 防碰球（Polyform G4,6.5”\*23”） | | 2 | 个 | 标配 |
| 2 | 系泊绳 （15M） | | 2 | 根 | 标配 |
| **六、船检必配项目** | | | | | |
| **序号** | **配置项目名称** | | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | | 挂机（东发6HP ，4冲程，长轴） | 1 | 台 | 船检配置 |
| 2 | | 救生圈（带18米救生绳） | 1 | 件 | 船检配置 |
| 3 | | 救生衣-YYY-I | 6 | 件 | 船检配置 |
| 4 | | 手提干粉灭火器- MFZ/ABC2 | 2 | 个 | 船检配置 |
| 5 | | 降落伞火箭信号- JHR-4 | 2 | 个 | 船检配置 |
| 6 | | 消防桶 | 2 | 个 | 船检配置 |
| 7 | | 口哨 | 1 | 个 | 船检配置 |
| 8 | | 锚 | 1 | 个 | 船检配置 |
| 9 | | 锚索（16MM\*40M） | 1 | 个 | 船检配置 |
| 10 | | 白环照灯 | 1 | 套 | 船检配置 |
| 11 | | 甲板照明灯 | 1 | 个 | 船检配置 |
| 12 | | 双色灯（航行灯） | 1 | 套 | 船检配置 |
| 13 | | 配电板 | 1 | 个 | 船检配置 |
| 14 | | 蓄电池 | 1 | 个 | 船检配置 |
| 15 | | 便携式甚高频 | 1 | 个 | 船检配置 |
| 16 | | 应急示位标 | 1 | 个 | 船检配置 |
| 17 | | 磁罗经 | 1 | 个 | 船检配置 |
| 18 | | 舱底泵（手摇泵） | 1 | 台 | 船检配置/标配 |

**附件二：**

**飞虎7.5米选配项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **品牌型号** | **数量** | **单位** |
| 1 | 船架 | 铁质，工厂自制 | 1 | 个 |
| 3 | 驾驶坑多功能袋 | 定制 | 2 | 个 |
| 4 | 栏杆绳软保护套 | 定制 | 1 | 套 |
| 5 | 工具箱 | 钢盾20件套 | 1 | 套 |
| 6 | 风向标 | Hawk 10” | 1 | 个 |

**飞虎7.5帆船赛事情况**

1. 飞虎7.5米帆船是无锡太湖杯帆船赛的指定用船；
2. 飞虎7.5米帆船是大鹏杯帆船赛场地赛的指定用船；
3. 飞虎7.5米帆船是汕头潮人杯帆船赛的比赛用船；
4. 飞虎7.5米帆船是中国俱乐部杯帆船赛比赛用船；
5. 飞虎7.5米帆船是苏州金鸡内湖帆船赛的比赛用船；

飞虎帆船还参加了美国、澳大利亚等国家的统一赛事，在国内外声名远扬。

**飞虎帆船区别于其他帆船具有以下特点**

1. 龙骨可升降，这样方便装运、到外地比赛时可降低运输成本、搁浅时容易脱险。

2. 采用整套的碳纤维桅杆和帆布，具有重量轻、高强度的特点，价格比铝合金材质的贵三倍。

3. 区别于其他赛船，飞虎更适用于训练，而不单单做为专业运动员的比赛用船，结构设计上，比其他的赛船强度更好。飞虎曾全速触礁，但没有对龙骨和船身造成太大的影响，这是其他船只不可能达到的。

4. 在训练时，它的护栏杆可以拆除（美洲杯在厦门训练时做法）。它的可训练性强，能够训练船员的平衡能力，防滑踏板的设计安全性更高。其他的赛船主要是纯运动员的比赛用船，而飞虎帆船更适合体能训练。

**CE认证证书**

****

**保修：**

船体保修期为1年，机器以供应商提供的保修时间为准，并提供机器保修卡。

**国内统一售价：**

（碳纤维桅杆）： 34万人民币

（铝合金桅杆）： 32万人民币

